PAGING MAIN CONTROLLER

(1)  기   능

핫라인 방식의 일반페이징 주조정기로서 긴급 방송을 하며 그룹을 선택하여 방송할 수             있고 동시에 전체 방송을 할 수 있다. 그룹에서 사용 중인 상태가 모니터링된다.

(2)  기기 특성

1. 그룹 핸드셋 사용여부 확인 기능

2. 그룹별 방송상태 확인 기능

3. 방송음질과 음량조절 기능 및 전자 스위치 기능

4. 그룹방송 또는 전체방송 및 통화 기능

(3)  기기 사양

- GROUP	: 5CH

- OUTPUT	: 600Ω

- OUTPUT LEVEL	: 0dB

- FREQUENCY	: 600Hz ~ 4.5kHz

- POWER	: DC 24V

- DIMENSION                       : 483(W)x266(H)X380(D) mm

- MC-2605N 및 동등 이상 품이어야 한다.