AUTO PAGING TEST CONTROL

(1)  기   능

본기기는 AUTO PAING 전용 메인 HANDSET으로 각 로칼 지역의 호출, 통화, 방송과 필           요한 프로그램을 실행할 수 있습니다.

(2)  기기 특성

1. AUTO PAGING 전용 MAIN CONTROLLER입니다.

2. 노출형 또는 매입형으로 선택 할 수 있습니다.

3. PUSH BUTTON SWITCH는 SOFT TYPE이며 볼륨 조정이 전면에서 제어 기능으로 조정이 됩니다.

4. 2X24 LCD DISPLAY로 문자 확인이 용이합니다.

(3)  기기 사양

- CALL CHANNEL	: PERSON, GROUP, ALL

- TRAFFIC CHANNEL	: PERSON, GROUP, ALL

- IN-OUTPUT	: 600Ω

- AUDIO LEVEL	: -27dB~+30dB

- FREQUENCY RESPONSE	: 600Hz~4.5kHz ± 2dB

- DIMENSION                       : 483(H)X266(H)X380(D)mm/4.8kg

- MC-3650 및 동등 이상 품이어야 한다.