MAIN CONTROLLER

(1)  기   능

일반 PAGING CONTROLLER로 NORMAL PAGING HANDSET을 제어합니다.

(2)  기기 특성

1. 전면에 LED가 부착되어 동작 상태와 이상 유무를 간단히 진단 할 수 있습니다.

2. 송수화기는 HOLDER TYPE으로 전면이 미려하고 HOOK 스위치가 없으며 내부에 마그넷 스위치를 장착하여 스위치로 인한 고장을 미연에 방지하였습니다.

3. 출력 감도를 전면에서 조정이 가능합니다.

4. 전체 PAGING 방송 및 LOCAL 선택방송이 가능합니다.

(3)  기기 사양

- Call feature	: Individual call groups call collectively call

- Calling Features	: Private Call Group Call batch command

- Conference call capability	: Bulk and group meetings

- output impedance / frequency	: 600 BALANCE / 600Hz ~4.5kHz

- Output signal level	: -20dB +10dB

- DIMENSION                       : 483(W) x 266(H) x 370(D)mm

- MC-2000 및 동등 이상 품이어야 한다.