DIGITAL POWER DISTRIBUTOR

(1) 기능
본 기기는 RACK SYSTEM의 전원을 종합적으로 제어하는 장치로서 기기의 모든 동작상태 및

채널별 전원을 표시하기 위한 LCD를 전면 부착하여야 하고 순차 전원 시 기동 SPEED TIME

조정 가능해야 한다. 또한, 전면 AC, DC DIGITAL METER 전압 채택으로 전원 상태 감시가 용이해야하며 비상용 DC 24V, 5A DATA 출력 기능, 원격지 전원제어 기능, 실시간 전력량

감시기능, 예약설정을 통한 전원제어 기능이 가능해야 한다.

(2) 기기 특성
- 입력전압	: AC 220V / 60Hz, DC 24V
- AC 출력전압	: SWITCHED AC 2,000W X 9CH (4 Group), UNSWITCHED AC 1,000W X 2CH
- DC 출력전압	: DC 24V, 5A
- 순차 공급	: 1, 2, 3 Group OUT : 2CH / 4 Group OUT : 3CH
- OUTPUT POWER	: 각 CH당 2,000W
- 외부 DC INPUT	: 200A
- 외부 DC OUTPUT	: 10A(MAX)
- 상시 공급	: AC 220V / 60Hz
- EM SUPPLY	: DC 24V, 5A
- 통신방식	: RS-232, RS-485, TCP, IP
- OS	: Windows 7 이상
- 사용전원	: AC 220V / 60Hz
- 소비전력	: 9,260W
- 외형	: 482(W) × 133(H) × 281(D)mm
- 중량	: 12 kg
- DPD-5206M 및 동등 이상 품이어야 한다.