SPEAKER LINE CHECKER

(1)  기   능

본 장비는 SPEAKER 구역을 자동으로 CHECKING하여 회로별 단락회선을 선별하고, 자동으로 방송을 선택 및 해제 할 수 있으며, 전면에서 “OK”, “SHORT”,“OPEN” 등을 표시하여야 한다.

‧ PLC/485통신으로 개별, 전체 LINE CHECK기능

‧ 방송구역에 따른 LINE상태 DISPLAY기능

‧ OK, SHORT, OPEN 상태의 DISPLAY기능

‧ 검사 결과 표시별로 메시지 전달기능

‧ PC 또는 MAIN CONTROLLER에서 제어 및 확인기능

(2) 기기 특성

- INPUT / OUTPUT	: 16CH / 16CH

DATA	: RS-485 / F.S.K

- CHECK TIME	: AUTO / NORMAL

- DISPLAY	: OK/SHORT/OPEN

- POWER	: DC 24V / 8.5W

- DIMENSION	: 482(W) X 44(H) X 281(D) mm