시 방 서

DB-3000 (Junction Box)

(1) 기  능

PC에서 생성되는 Audio 음원 TTS(Text to Speech)를 기능별로 분리하여 노이즈 필터와 임피던스 매칭으로 용도별로 요구되는 외부 입력에 접속하여 사용할 수 있는 기기입니다.

기기의 특징으로는 Input 1ch, Output 4ch 기능, Input과 동일한 Output 링크 기능, 사용하기 편리한 무전원 임피던스 매칭 기능, Stereo 입력 후 Balance 출력 기능, PC Audio 노이즈 차단 기능 등이 있습니다.

(2)  기기 특성

Audio Input : 1CH

Audio Output : 4CH

Audio Link : 1CH

XLR : 2CH(Balance)

Dimension : 147(W) x 42(H) x 60(D) mm