시 방 서

DTU-3102 (FM/AM/USB/SD PLAYER)

(1) 기  능

본 기기는 공중파 AM/FM 수신 기능과 USB 재생, SD CARD 재생 기능을 겸하고 있는 멀티 소스플레이어로써, AM/FM 수신 방송과 USB또는 SD CARD의 동시 PLAY가 가능하다. 기기 특징으로는 AM 또는 FM 방송을 선택 수신하여 방송 할 수 있고, USB 또는 SD CARD 메모리로 음원재생을 방송 할 수 있으며, AM/FM 방송 중에 USB/SD 방송이 동시에 가능하다.

(2)  기기 특성

FM : 87.5MHz ~ 108MHz

AM : 522KHz ~ 1,620KHz

USB : MP3 음원 재생기능

SD CARD : 내장 음원 재생기능

Frequency : 80Hz ~ 18,000Hz

USB S/N : 85dB 이상

FM S/N : 60dB 이상

AM S/N : 40dB 이상

POWER : DC 24V / 7W

DIMENSION : 482(W) x 44(H) x 281(D) mm / 3.2kg