MULTI PLAYER(USB/SD/TUNER/BT)

(1)  기   능

본 기기는 MP3 음원 2채널, 디지털튜너, 블루투스를 개별 재생기능과 인터넷 망을 통해   외부에서 실시간 및 예약방송이 기능한 멀티 음원 플레이어이며, 고음질 음원 재생기능   (EQ설정)있으며, 음원출력단자 모노 4채널 스테레오 4채널이 적용되고, 접점 입력 8채널

출력 2채널이 있으며, 전면 LCD창 표시와 원격제어 모니터링이 가능합니다.

(2)  기기 특성

- COMU. TYPE                      : RS-232C / RS-485 / ETHERNET

- FREQUENCY	: 20Hz ~ 20KHz

- 오디오 OUT	: BALANCED : 2V / STEREO : 0.5V

- S/N	: 90dB

- POWER	: DC 24V / AC ADAPTOR

- DIMENSION	: 482×88×283㎜ ±5%

- DMP-3204 및 동등 이상 품이어야 한다.