DIGITAL, POWER DISTRIBUTOR

(1) 기  능

본 기기는 인터넷망을 이용한 원격제어 기술과 전력절감 기술이 탑재된 국내 최초 GPS 수신형 디지털 전원분배 및 관리 시스템이며, 원격지에서 24시간 전압, 전류를 체크하고 이상 시 자동 전원차단이 가능해야 한다.

(2) 기기 특성

- 입력전압	: AC 220V / 60Hz, DC 24V

- AC 출력전압	: SWITCHED : 2000W ×4

UNSWITCHED : 700W

- DC 출력전압	: DC 24V, 3A

- 사용전압	: AC 220V / 60Hz

- 중량	: 7.8㎏ ±0.1㎏

- 크기	: 482(W)×88(H)×281(D)㎜ ±5%

- DPD-5205 및 동등 이상 품이어야 한다.