MONITOR PANEL

(1) 기   능

본 기기는 8대의 파워앰프 각각의 스피커를 모니터하기 위한 선택 스위치 기능이 있어야

한다. LED를 사용하여 3색칼라로 동시에 9대의 AMP 출력 레벨 확인기능이 있어야

한다. 다양한 모니터 스피커 배율 선택스위치 (0dB, -6dB, -12dB, -18dB, -24dB)로

모니터 스피커 출력이 있어야 한다. 고출력 스피커를 사용하여 명료하고 풍부한 음량으로 각 파워엠프의 출력상태를 확인할수 있어야하며 음량조절스위치를 절환하여, 스피커의 음량을 조절할수 이어햐한다

(2) 기기 특성

- 전기적 특성

- 외부입력	:  9개 100V 입력

- LED 모니터 출력	:  9개 동시

- 모니터 스피커 출력	:  최대 1.5V

- 일반적 특성

- 사용온도	:  -10C ~+40C

- 사용전원	:  DC 24V

- 외형	:  482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- 중량	:  3.5 kg

- DPM-3209 및 동등 이상품이어야 한다.