PRE AMPLIFIER

(1) 기   능

본기기는 2개의 AUX 입력, 2개의 PRIORITY 입력, 2개의 SUB 출력과 메인 출력이 있으며 사용주파수에 따라 고음, 중음, 저음의 음색 조절기가 각 채널에 있어 취향에 맞추어 음색 조절이 가능하고 주 음량에 4밴드 EQ가 있어 보다 좋은 음색의 연출이 가능하여야 한다. 채널 1, 2에 콘덴서 마이크를 사용할 수 있도록 +18V의 전원이 공급되어지며, DC 전용으로 DC +24V의 배터리에 의하여 사용할 수 있어야 한다. CH 1, 2에 우선 방송기능을 내장하여 다른 외부입력에 대하여 우선적으로 동작하도록 설계되어 있어야 한다. 주출력에 PATH 기능으로서의 INSERT와 신호 LINE이 길어 질 때의 NOISE 유입방지를 위해 MAIN 출력에 발란스 회로로 설계되어 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력

- MASTER OUT/SUB OUT	: +5dB/600Ω, BAL

- REC OUT	: -10dBv/1kΩ, UNBAL

- 임력감도/임피던스

- MIC(1-9 CH)	: -40dB/600Ω, BAL

- LINE(1-6 CH)	: -10dBm/600Ω, BALANCED

- LINE(7-9 CH)	: -10dBm/1kΩ, UNBALANCED

- AUX 1, 2	: -10dB/600Ω, UNBAL

- EM 입력감도	: -20dB/600Ω, BALANCED

- 주파수 특성	: 100Hz∼20kHz (-2dB 이내)

(2) 일반적 특성

- 사용전원	: DC 24V

- 소비전력	: 10W

- 외형	: 482(W) × 88(H) × 280(D)mm

- 중량	: 8 kg

- DPR-3213 및 동등 이상 품이어야 한다.