FAULT DETECTOR

(1)  기   능

본 기기는 대단위 음성 방송망 및 체제 구축을 위한 다중 제어 기기이어야 한다. AUDIO

DETECTOR ADC0809으로부터 측정된 AMP의 상태에 따라 이상 발생 지역의 AMP를

자동 전환하여 주는 기기로 과거 AMP에 따른 수동 세팅 작업을 자동 세팅 되어야 한다.

- PC 및 MAIN CONTROLLER로 연동되어 동작되어야 하며 개별적으로도 동작이 가능

하여야 한다.

- LOCAL과 HOST 어느 쪽의 SYSTEM과도 연동이 가능하며 지역에 설치된 장비는

단위 지역별로 설치하여 동합제어가 가능하도록 설계되어 있어야 한다.

- 모든 CONTROL은 전면 LED에 의해 동작 상태를 나타내 주어야 한다.

(2)  기기 특성

- MICRO-PROCESSOR	: 8051

MEMORY ADDRESS - 16 BITS

DATA - 8 BITS

- MAIN MEMORY UNIT	: 4K BYTE PROGRAM MEMORY

32K BYTE DATA MEMORY

- CONTROL METHOD	: STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	: RS-422 / 2 PORTS

- DISPLAY	: LED 26EA

(BLUE 8EA / GREEN 9EA/RED 9EA)

- POWER REQUIREMENT	: DC 24V

- DIMENSION	: 482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- DFD-3208 및 동등 이상 품이어야 한다.