BATTERY CHARGER

(1) 기   능

본 기기는 비상전원으로 비축하는 배터리의 전압이 일정 전압 이하이면 자동으로 충전을 시작하고 일정전압 이상이면 자동으로 충전을 정지하는 과충전 방지기능이 있어 배터리 보호가 가능하여야 한다. 배터리 연결 시 배터리 상태(정상, 주의, 경고)를 알 수 있는 램프(LED)가 실장 되어야 한다. 디지탈 메타를 사용하여 전압메타와 충전 시 전류의 상태를 정확하게 확인할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 충전 완료 전압	: 27.3V

- 초기 충전 전류	: 3A MAX

- 사용전압	: AC 220V/60Hz, DC 24V

- 소비전력	: 150W

- 외형(세트)	: 482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- 중량(세트)	: 9kg

- DBC-3205 및 동등 이상 품이어야 한다.