시 방 서

LFD (LINE FAULT DETECTOR)

(1) 기  능

스피커 선로 단락이나 장비 과전류 발생 시 자동으로 차단되는 이중보호 구조로 앰프 또는 전자장비의 보호 기능을 갖고있는 단말기입니다.

기기의 특징으로는 이중구조형 자동 절체 회로 기능, 단락 혹은 과전류 시 차단 후 LED로 알림 기능, 단락 해제 후 자동으로 복귀 기능, Balance 자동차단 표시 기능 등이 있습니다.

(2)  기기 특성

사용 용량 : 10W 이하

시험 모드 : 2CH

알림 표시 : 2CH x 2(Balance)

절체 기능 : 자동

Dimension : 39(W) x 89(H) x 28(D)mm / 50g