MULTI PLAYER : DMP-5208

(1) 기   능

본 기기는 8채널 오디오 USB / SD소스 선택 및 개변 재생기능과 인터넷 망을 통해 의부에서 실시간 및 예약방송이 기능한 멀티 음원 플레이어이며, 고음질 음원 재생기능 (EQ설정)있으며, 음원출력단자 모노 4채널 스테레오 4채널이 적용되고, 접점 입력 8채널 출력 2채널이 있으며, 전면 LCD창 표시와 원격제어 모니터링이 가능합니다.

(PC제어 프로그램 사용)

(2) 기기 특성

- FREQUENCY                         : 20Hz ~ 20KHz

- 오디오 OUT                          : BALANCED : 2V / STEREO : 0.5V

- S/N                                  : DC 24V / AC ADAPTOR

- POWER                              : 482x88x283mm ±5%

- DMP-5208 및 동등 이상 품이어야 한다.