DATA CONTROLLER

(1)  기   능

본 기기는 CD PLAYER / TUNER / CASSETTE DECK 등과 RS-232통신 및 DIGI-LINK로 연결하여 제어하며, PC 및 MAIN CONTROLLER와 연동하여 예약 방송과 음원을 송출 할 수 있어야   한다.

(2)  기기 특성

- 제어 방식	: RS-232, DIGI-LINK

- 음원 장비	: 8SET

- 연동 제어	: PC 및 MAIN CONTROLLER

- PC 제어 음원 송출	: 예약 자료 및 예약

- 중량	: 4㎏ ±0.1㎏

- 외형규격(W×H×D)	: 483×88×280㎜ ±5%

- DDC-3208S 및 동등 이상 품이어야 한다.